《网络安全产品配置与管理》实验指导

实验名称: 6000V系统导入和启动测试

指导教师：郑士芹

计算机与通信学院

2020-2021-1

## 一、实验说明


实验目的：1.掌握eNSP软件的基本使用

2.掌握华为的基本命令

实验设备：

1.华为模拟器eNSP

实验拓扑：



## 实验指导

1. USG6000的初次登陆配置

|  |  |
| --- | --- |
| 0.1 | 导入USG6000的操作系统文件 |
|  | 启动eNSP软件，点击“防火墙”图标，将USG6000V的拖拽到“新建拓扑”文件 |
|  |  |
|  | 右键单击“FW1”，选择“导入设备配置” |
|  |  |
|  | 选中软件安装包中的“USG6000V”中的vfw\_usg.vdi |
|  |  |
|  | 排错：如果出现windows防火墙拦截ensp的情况，在windwos防火墙中配置允许ensp所有程序 |
|  |  |
|  |  |
| 0.2 | **新版USG6000的初次登录设置** |
|  | The device is running!  Login authentication  Username:  Username: admin  Password: Admin@123注意：无回显，要盲打  The password needs to be changed. Change now? [Y/N]: y  Please enter old password: Admin@123 注意：无回显，要盲打  Please enter new password: Admin!123 注意：无回显，要盲打.新密码要求，大写+小写+特殊字符+字母>8位  Please confirm new password: Admin!123 注意：无回显，要盲打,要和上一条保持一致  Info: Your password has been changed. Save the change to survive a reboot.  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  \* Copyright (C) 2014-2018 Huawei Technologies Co., Ltd. \*  \* All rights reserved. \*  \* Without the owner's prior written consent, \*  \* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. \*  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  <USG6000V1>  配置完成之后，用户名为：admin，新密码为Admin!123 |
|  |  |